1. 
	芯片无法通过USB下载固件，可以通过串口连接芯片（不可以连接usb0到电脑），使用k230_patch.exe 配合 k230_patch.bin 和 k230d_patch.bin 对芯片打patch

	k230patch: 	k230_patch.exe COM3 k230_patch.bin
	k230dpatch: k230_patch.exe COM3 k230d_patch.bin

2. 
	芯片可以通过usb下载固件，使用k230_burning_tool 配合k230_patch.kdimg和k230d_patch.kdimg对芯片打patch

注意：
	K30和k230d不可以混用patch
