# Arduino Mbed bootloader mode udev rules
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="2e8a", MODE:="0666"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="2341", MODE:="0666"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1fc9", MODE:="0666"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0525", MODE:="0666"
